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ООО «Научно-производственное предприятие «ТИК»

Марии Загуменных ул., 14а, Пермь г., Россия, 614067

телефон (342) 214-75-75, эл. почта info@tik.ru
сайт https://tik.ru


Опросный лист для заказа
Барьеров безопасности серии TIK-BIS.XXX.XXXX
Внимательно ознакомьтесь с содержимым опросного листа и поставьте  FORMCHECKBOX 
, где это необходимо, а также заполните поля контактной информации на последнем листе.
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Барьеры безопасности серии TIK-BIS.1X1.0X01
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Назначение:

Организация взрывозащиты интерфейса «токовая петля» 4-20 мА
Общие параметры:
Одно- двухканальные пассивные барьеры без гальванической развязки
Входной интерфейс – токовая петля

Выходной интерфейс – токовая петля

Доступные варианты:
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.111.0001 (1 канал, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.111.0101 (1 канал, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.121.0001 (2 канала, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.121.0101 (2 канала, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
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Барьеры безопасности серии TIK-BIS.111.1X11
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Назначение: 
Организация взрывозащиты интерфейса «токовая петля» 4-20 мА
Общие параметры:
Одноканальные активные барьеры с гальванической развязкой
Входной интерфейс – токовая петля

Выходной интерфейс – токовая петля

Доступные варианты:
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.111.1011 (1 канал, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.111.1111 (1 канал, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
* УЗИП – Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений
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Барьеры безопасности серии TIK-BIS.2X2.0X01
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Назначение:

Организация взрывозащиты линии питания
Общие параметры: 
Пассивные барьеры без гальванической развязки

Входной интерфейс – линия питания
Выходной интерфейс – линия питания
Доступные варианты:
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.212.0001 (1 линия питания, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.212.0101 (1 линия питания, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.222.0001 (2 линии питания, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.222.0101 (2 линии питания, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)

Барьеры безопасности серии TIK-BIS.3X3.XXX1

Назначение: 
Организация взрывозащиты интерфейса IEPE (кроме TIK-BIS.313.1111).
Организация взрывозащиты интерфейса IEPE, линии питания 3-х проводных датчиков напряжения и 2-х проводного датчика напряжения (для TIK-BIS.313.1111).
Общие параметры:
Одно- двухканальные пассивные / активные барьеры без / с (TIK-BIS.313.1111) гальванической развязки (-кой)
Входной интерфейс – аналоговый сигнал по напряжению IEPE; линия питания и канал напряжения (для TIK-BIS.313.1111)
Выходной интерфейс – аналоговый сигнал по напряжению IEPE; линия питания и канал напряжения (для TIK-BIS.313.1111)
Доступные варианты:
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.313.0001 (1 канал, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.313.0101 (1 канал, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.323.0001 (2 канала, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.323.0101 (2 канала, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.313.1111 (1 канал, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
* УЗИП – Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений


Барьеры безопасности серии TIK-BIS.414.0X01

Назначение: 
Организация взрывозащиты интерфейса RS-485
Общие параметры:
Одноканальные пассивные барьеры без гальванической развязки
Входной интерфейс – RS-485

Выходной интерфейс – RS-485
Доступные варианты:
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.414.0001 (1 канал, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.414.0101 (1 канал, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)

Барьеры безопасности серии TIK-BIS.517.1X01

Назначение: 
Организация взрывозащиты интерфейса «токовая петля» 4-20 мА, измерение тока и передача полученного значения через интерфейс RS-485
Общие параметры:
Одноканальные активные барьеры без гальванической развязки
Входной интерфейс – токовая петля
Выходной интерфейс – токовая петля и RS-485
Доступные варианты:
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.517.1001 (1 канал, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.517.1101 (1 канал, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
* УЗИП – Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений

Барьеры безопасности серии TIK-BIS.527.1X02


Назначение: 
Организация взрывозащиты интерфейса «токовая петля» 4-20 мА, измерение тока и передача полученного значения через интерфейс RS-485
Общие параметры:
Двухканальные активные барьеры без гальванической развязки
Входной интерфейс – токовая петля и линия питания
Выходной интерфейс – токовая петля и RS-485
Доступные варианты:
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.527.1002 (2 канала, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ib Mb] I / [Ex ib Gb] IIC / [Ex ib Db] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.527.1102 (2 канала, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ib Mb] I / [Ex ib Gb] IIC / [Ex ib Db] IIIC)

Барьеры безопасности серии TIK-BIS.616.1X11

Назначение: 
Организация взрывозащиты интерфейса RS-485 и линии питания
Общие параметры:
Одноканальные активные барьеры c гальванической развязкой
Входной интерфейс – RS-485 и линия питания
Выходной интерфейс – RS-485 и линия питания
Доступные варианты:
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.616.1011 (1 канал, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.616.1111 (1 канал, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex iа Dа] IIIC)
* УЗИП – Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений

Барьеры безопасности серии TIK-BIS.717.0X02


Назначение: 
Организация взрывозащиты линии питания, интерфейса «токовая петля» и канала напряжения
Общие параметры:
Одноканальные пассивные барьеры без гальванической развязки
Входной интерфейс – токовая петля, линия питания, напряжение 0-10В
Выходной интерфейс – токовая петля, линия питания, напряжение 0-10В
Доступные варианты:
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.717.0002 (1 канал, УЗИП* отсутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ib Mb] I / [Ex ib Gb] IIC / [Ex ib Db] IIIC)
 FORMCHECKBOX 
 TIK-BIS.717.0102 (1 канал, УЗИП* присутствует, маркировка взрывозащиты [Ex ib Mb] I / [Ex ib Gb] IIC / [Ex ib Db] IIIC)
* УЗИП – Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений
 Контактная информация
Плательщик       FORMTEXT 

     





ИНН 
Грузополучатель      




КПП      
Контактное лицо (ФИО)      
  


ОГРН      
Телефон      




Юридический адрес 
Должность      

Заполненные опросные листы можно отправить по адресу info@tik.ru
