**Опросный лист заказа устройства для поверки и настройки вихретоковых преобразователей ТИК-ЮСТ**

Поставьте[x] , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

Устройство для поверки и настройки вихретоковых преобразователей ТИК-ЮСТ

|  |
| --- |
| Метрологические параметры (выберите тип индикатора) |
| [ ]  **Индикатор часового типа (ИЧ)** |
| Диапазон установки величины калиброванного зазора | 0-50 мм |
| Диапазон измерений отсчетного устройства | 0-10 мм |
| Цена деления | 0,01 мм |
| Пределы допускаемой абс. погрешности установки величины калиб. зазора | ±0,02 мм |
| [ ]  **Индикатор цифровой (ИЦ)** |
| Диапазон установки величины калиброванного зазора | 0-50 мм |
| Диапазон измерений отсчетного устройства | 0-12.5мм |
| Цена деления | 0,001 мм |
| Пределы допускаемой абс. погрешности установки величины калиб. зазора | ±0,015 мм |
| [ ]  **Индикатор цифровой «ABSOLUTE серии 543»** |
| Диапазон установки величины калиброванного зазора | 0-50 мм |
| Диапазон измерений отсчетного устройства | 0-12.5мм |
| Цена деления | 0,001 мм |
| Пределы допускаемой абс. погрешности установки величины калиб. зазора | ±0,015 мм |
| Эксплуатационные параметры |
| Диапазон рабочих температур | +15...+25 ºС |
| Параметры надежности и гарантии изготовителя |
| Гарантийный срок эксплуатации | 18 мес. |
| Срок службы | не менее 10 лет |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Конструктивные параметры |
| Габаритные размеры | 105x74x285 мм |
| Масса | не более 1,5 кг (без втулок и индикатора) |

Комплектация

* Устройство (юстировочное приспособление) – 1 шт.
* Отсчетное устройство (индикатор) – 1 шт.
* Втулки сменные для установки датчиков – 5 шт.( ⌀8 мм, ⌀10 мм (DS-1), ⌀16 мм (DS-2), ⌀24 мм (DS-3), DS-1 с монтажным комплектом)

Дополнительные требования:

 Контактная информация

Плательщик

Грузополучатель

Контактное лицо (ФИО)

Телефон/факс

Должность

ИНН

КПП

ОГРН

Юридический адрес

 **Заполненные опросные листы можно отправить по электронной почте tik@perm.ru**